-------------------------------------------------
　　101F ADB用USBドライバ説明書
　　usb_driver_101F_1.0.zip
　　富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社
　　2012/7/28
　　Version：1.00
-------------------------------------------------
本ドライバは、弊社101F用ADB USBドライバです。

1.対応OS
・Windows(R) XP SP3以降(32ビット／64ビット版)
・Windows Vista(R) (32ビット／64ビット版)
・Windows(R) 7 (32ビット／64ビット版)
上記の各日本語版OSの最新ServicePack適用を推奨します。

2.対応パソコン
USB1.1以上に準拠しているUSB搭載のパソコンで、上記対応OSのいずれかがプリインス
トールされているDOS/V互換機
（環境によっては、ご使用いただけない場合があります）。

3.移動機とADB接続を行うには、以下の手順に従って、ご使用ください。
1) 「4.ADB USBドライバ インストール手順」に従い「ADBドライバ」をインストールし
　　てください。
2) 「5.ADB接続を行うにあたっての事前準備」に従い、「adb_usb.ini」をご用意くださ
　　い。
3) 移動機とパソコンをUSBケーブルで接続し、ADB接続ができることをご確認ください。
　[ADB接続確認方法]
　a) コマンドプロンプトを起動してください。
　b) Android SDKがインストールされている以下のフォルダへディレクトリを移動して
　　 ください。
　　「cd C:\Program Files\Android\android-sdk\platform-tools」
　c) 以下のコマンドを入力し、「$」プロンプトが表示されれば、ADB接続完了となり
　　 ます。
　　「adb kill-server」
　　「adb shell」

4.ADB USBドライバ インストール手順
　1) 「ADB USBドライバ」用の圧縮ファイル(ZIPファイル)を解凍します。。
　2) 移動機で「USBデバッグ設定」にチェックを入れ、ADB機能を有効にします。
　　　※「設定 ＞ その他の設定 ＞ 開発者向けオプション ＞ USBデバッグ」にて設定
　　　　ができます。
　3) 移動機とパソコンをUSBケーブルで接続します。
　4) インストールウィザードに従い、インストールしてください。
　　　※OSによりインストールウィザードの起動方法が違います。
　　【Windows XP, Vistaの場合】
　　　移動機をパソコンとUSBケーブルで接続した際に、ドライバのインストールウィザ
　　　ードが起動します。
　　 【Windows 7の場合】
　　　移動機をパソコンとUSBケーブルで接続した際には、ドライバのインストールウィ
　　　ザードは起動されません。
　　　そのため、デバイスマネージャを起動して、「ほかのデバイス」に表示されてい
　　　るデバイスを選択し、右クリックメニューより、ドライバの更新を実行します。
　5) ウィザード起動後、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」を押して
　　ください。
　6)「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、「次へ」を押してく
　　ださい。
　7)「参照」ボタンを押して、1)項で解凍したADBドライバを格納したフォルダを指定し、
　　「次へ」を押してください。
　8) 自動的にドライバのインストールが行われ、完了画面が表示されたら、「完了」ボ
　　タンを押して、インストールを完了してください。

※Android SDK Toolsは、最新版をご使用ください。
　http://developer.android.com/sdk/index.html

5.ADB接続を行うにあたっての事前準備
　以下の手順に従って、「adb_usb.ini」を更新してください。
　1) 「adb_usb.ini」が、以下のフォルダにあることをご確認ください。
　　【Windows XPの場合】
　　「C:\Documents and Settings\＜login user名＞\.android\adb_usb.ini」
　　【Windows Vista, 7の場合】
　　「C:\Users\＜login user名＞\.android\adb_usb.ini」
　2) もし、「adb_usb.ini」が存在しない場合は、以下の手順で作成してください。
　　a) コマンドプロンプトを起動してください。
　　b) Android SDKがインストールされている以下のフォルダへディレクトリを移動
　　　 してください。
　　　「cd C:\Program Files\Android\android-sdk\tools」
　　c) 以下のコマンドを入力して、「adb_usb.ini」を作成ください。
　　　「android update adb」
　　d) 1)項記載のフォルダに、「adb_usb.ini」を確認してください。
　3)「adb_usb.ini」をメモ帳等のエディタで開き、「0x04C5」の行があるかをご確認
　　 ください。
　4)「0x04C5」の行がない場合は、「0x04C5」を１行だけ、一番最後の行に追記してく
　　ださい。

■ご注意
101F以外の携帯電話では使用できません。
上記の対応OSおよびパソコンであっても、その全てについて動作保証するものでは
ありません。

