Пятница, 18.03.2016, 20:17
Приветствую Вас, Гость
РАДИОБЛОК
|Главная|Вход|Регистрация|

Главная » Статьи » Статьи » Библиотеки DipTrace |

Relay & 3D

3D модели формат STEP, wri - DipTrace, Altium Designer, OrCAD... Библиотека реле DipTrace содержит компоненты, корпуса, 3Dмодели. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РГК15 Реле электромагнитные герконовые РГК15 – неполяризованные одностабильные слаботочные реле, коммутируют цепи постоянного и переменного токов напряжением от 0,05В до 180В с номинальной нагрузкой по току от 5×10-6А до 0,25А и максимальной коммутируемой мощностью до 7,5Вт. Конструкция реле РГК15 предусматривает 2 замыкающих контакта. Время срабатывания, не более 1,5мс Время отпускания, не более 0,5мс Сопротивление контакта, не более 0,2ом Сопротивление изоляции 1000Мом Испытательное напряжение между контактными группами, между контактами и обмоткой 500В Испытательное напряжение между контактами одной группы 200В Температура окружающей среды -60..+85°С Относительная влажность, не более 98% Масса, не более 8,5г Коммутационная способность: На активной нагрузке, постоянный или переменный ток (до 10КГц), частота коммутации до 100Гц 30В 0,25А 180В 0,03А На индуктивной нагрузке, постоянный ток, частота коммутации до 10Гц 30В 0,2А РЛ-1 Малогабаритное (Р)еле (Л)епестковое, тип (1); в металлическом экранированном корпусе. Масса не более 2,2г Размеры корпуса (c выводами) 27,3(56)х5,7(9,75) мм Количество контактов - 1 замыкающий Тип герконов - КЭМ-2А Сопротивление контакта - 0,2 Ом Время срабатывания/возврата - 1,2/0,3 мс Максимальные режимы коммутации: =/~ 1мA 30В (106 циклов) =/~ 0,25A 30В (105 циклов) =/~ 0,03A 180В (105 циклов) Минимальный режим коммутации =/~5мкA 0,5В Допустимый диапазон коммутируемых напряжений и токов - 5мкА...0,25А 50мВ...180В Параметры обмотки - рабочее напряжение 4В / сопротивление 90 Ом Электрическая прочность и сопротивление изоляции: между токоведущими цепями ~500B / 500МОм между контактами ~180В / 500МОм Условия эксплуатации: Вибронагрузки в диапазоне 5...2000 Гц - до 10 g Ударопрочность 150 g РЭВ18 Электромагнитное, неполяризованное, двухпозиционное, высокочастотное, пылебрызгозащищенное электромагнитное реле. Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотами до 100 МГц. Выполнено на одном нормально разомкнутом герконе МК-17 Де4.830.00137. Выпускаются в двух исполнениях – РЭВ18А и РЭВ18Б – с коаксиальными выводами. Ток питания обмотки – постоянный. РЭК23 Реле РЭК23 — герметичное, двухпозиционное, одностабильное, с одним переключающим контактом, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Технические параметры Ток питания обмотки постоянный Классификация реле по начальному состоянию моностабильное Поляризация нейтральное Классификация по числу коммутационных положений двухпозиционное Количество обмоток - 1. РЭС9 РЭС-9 электромагнитное, пылевлагозащещённое, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока с двумя переключающими контактами , предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока с частотой 50…1100 Гц. Реле допускается эксплуатировать в условиях относительной влажности до 98% при температуре +35ºС, атмосферном давлении от 0,6 до 104 кПа. Выпускается по техническим условиям РС 0.452.045 ТУ. Технические характеристики Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом: -в нормальных климатических условиях не менее 200 МОм; -в условиях повышенной влажности не менее 10 МОм; -при максимальной температуре не менее 20 МОм. Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом не менее 500 В. Время срабатывания не более 11 мс. Время топускания не более 7 мс. Масса реле: 20 г РЭС10 Реле РЭС10 - завальцованное, негерметичное, двухпозиционное, одностабильное, с одним замыкающим или одним переключающим контактом, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Технические характеристики. Ток питания- постоянный. Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и чехлом, между токоведущими элементами и корпусом(вывод3), МОм, не менее: в нормальных климатических условиях(обмотка обесточена) 200 в условиях повышенной влажности: между контактами, между контактами и чехлом 10 между обмоткой и чехлом, между обмоткой и контактами 10 Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и чехлом, между токоведущими элементами и корпусом(вывод3), В: в нормальных климатических условиях 500 в условиях повышенной влажности 250 при пониженном атмосферном давлении 220 Время непрерывной или суммарной работы реле, ч: при нормальном атмосферном давлении и максимальной температуре окружающей среды 100 РЭС15 Реле РЭС15 - пылебрызгозащищенное, двухпозиционное, одностабильное, с одним переключающим контактом, питаемое постоянным током, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой от50 до 400Гц. Технические характеристики. Ток питания- постоянный. Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: в нормальных климатических условиях(обмотка обесточена) 200 в условиях повышенной влажности 10 при максимальной температуре(после выдержки обмотки под током 20 Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, В: в нормальных климатических условиях 500 в условиях повышенной влажности 250 при пониженном атмосферном давлении 170 РЭС22 Реле РЭС22 - зачехленное, двухпозиционное, одностабильное, с четырьмя переключающими контактами, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Технические характеристики. Ток питания обмотки- постоянный. Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: в нормальных климатических условиях(обмотки обесточены) 100 при максимальной температуре(после выдержки обмотки под рабочим напряжением 20 в условиях повышенной влажности: между контактами, между контактами и корпусом 10 между обмоткой и корпусом 3 Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, В: в нормальных климатических условиях 500 в условиях повышенной влажности 300 при пониженном атмосферном давлении 150 Время непрерывного или суммарного нахождения обмотки под напряжением, ч: при нормальном атмосферном давлении и температуре окружающей среды+85°С 100 при пониженном атмосферном давлении до665 Па и температуре окружающей среды: +85°С 50 +60°С 70 Масса реле не более36 г РЭС32 Реле РЭС32 - пылебрызгозащищенное, двухпозиционное, одностабильное, с четырьмя переключающими контактами, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Технические характеристики. Ток питания обмотки- постоянный. Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: в нормальных климатических условиях(обмотка обесточена) 200 при максимальной температуре(после выдержки обмотки под рабочим напряжением) 20 в условиях повышенной влажности: между контактами, между контактами и корпусом 10 между обмоткой и корпусом 3 Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, В: в нормальных климатических условиях 500 в условиях повышенной влажности 300 при пониженном атмосферном давлении 150 Масса реле не более38 г. РЭС47 Реле РЭС47 - герметичное, двухпозиционное, одностабильное, с двумя переключающими контактами, питаемое постоянным током, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой50 - 2500 Гц. Технические характеристики. Ток питания - постоянный. Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: в нормальных климатических условиях(обмотка обесточена) 200 при максимальной температуре(после выдержки обмотки под рабочим напряжением) 50 в условиях повышенной влажности: между обмоткой и корпусом, между обмоткой и контактами, между контактами, между контактами и корпусом 10 Испытательное переменное напряжение, В: в нормальных климатических условиях: между токоведущими элементами 350 между токоведущими элементами и корпусом 500 в условиях повышенной влажности: между токоведущими элементами 300 между токоведущими элементами и корпусом 300 при пониженном атмосферном давлении: между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом 170 Масса реле не более9 г. РЭС49 Реле РЭС49 - герметичное, двухпозиционное, одностабильное, с одним переключающим контактом, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Технические характеристики. Ток питания- постоянный. Сопротивление изоляции между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: в нормальных климатических условиях(обмотка обесточена) 200 при максимальной температуре(после выдержки обмотки под рабочим напряжением) 20 в условиях повышенной влажности: между контактами и корпусом, между обмоткой и корпусом, между обмоткой и контактами 10 Испытательное переменное напряжение, В: в нормальных климатических условиях: между токоведущими элементами 180 между токоведущими элементами и корпусом 350 в условиях повышенной влажности: между токоведущими элементами 180 между токоведущими элементами и корпусом 210 при пониженном атмосферном давлении: между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом 180 Время срабатывания реле не более 3мс. Время отпускания реле не более2 мс. Время дребезга контактов при срабатывании не более 2мс, при отпускании - не более 1мс. Масса реле не более 3,5г. Рабочее положение реле- любое. РЭС54 Реле РЭС54 - герметичное, двухпозиционное, одностабильное, с одним или двумя переключающими контактами, питаемое постоянным током, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой от50 до 1100 Гц. Технические характеристики. Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: в нормальных климатических условиях(обмотка обесточена) 200 при максимальной температуре(после выдержки обмотки под рабочим напряжением) 20 в условиях повышенной влажности 10 Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, В: в нормальных климатических условиях 500 в условиях повышенной влажности 300 при пониженном атмосферном давлении 180 Время срабатывания реле не более12 мс. Время отпускания не более8 мс. РЭС55 Слаботочное, электромагнитное, миниатюрное, одностабильное, неполяризованное, герконовое, с одним контактом на переключение. Изготавливается на базе герметизированного магнитоуправляемого контакта КЭМ 3. Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кHz. Технические характеристики tсрабатывания, мс, не более 1,5 tотпускания, мс, не более 2,3 R изоляции между токоведущими элементами, токоведущими элементами и экраном, Мом, не менее: в нормальных климатических условиях 500 при максимальной температуре 200 R изоляции в условиях повышенной влажности, Мом, не менее 5 между контактами 10 РЭС64 Электромагнитное герконовое реле постоянного тока с одной контактной группой на замыкание предназначено для комутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10000 Гц в системах автоматики, работающих в условиях значительных механических нагрузок. Техническая характеристика: Рабочее номинальное напряжение, В 5 6,3 10 27 Сопротивление катушки, Ом 480 970 2000 9700 Время срабатывания, мс, не более 1,5 Напряжение, выдерживаемое изоляцией между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом (эффективное значение),В: в нормальных климатических условиях 360 в условиях повышенной влажности 180 при пониженном атмосферном давлении 180 РЭС80 Реле РЭС80 - герметичное, одностабильное, двухпозиционное, с двумя переключающими контактами, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Технические характеристики. Ток питания обмотки- постоянный. Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: в нормальных климатических условиях(обмотка обесточена) 200 в условиях повышенной влажности 10 при максимальной температуре(после выдержки обмотки под рабочим напряжением не менее0,5 ч) 20 Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, В: в нормальных климатических условиях: между токоведущими элементами и корпусом 200 между токоведущими элементами 180 в условиях повышенной влажности 150 при пониженном атмосферном давлении 150 Время срабатывания реле не менее5 мс, время отпускания не более3 мс. КУЦ-1М КУЦ-1 электромагнитное, пылевлагозащещённое, одностабильное реле постоянного тока с двумя контактами на включение. Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока с частотой 50…1100 Гц. Технические характеристики. Ток питания - постоянный. Сопротивление обмотки - 550 Ом Рабочее напряжение - 12±1,2 В Время, мс: срабатывания 14 отпускания 8 Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, не менее 300 МОм. Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом не менее 500 В. JZC-20F(4088) Outline Dimension(L×W×H) (mm) 22.5×16.5×24 Contact Form 1A-1C Contact Resistance 100mΩ Coil Voltage 5VDC-48VDC Pick-up Voltage ≤75 Release Voltage ≥10 Coil Power(W) 0.36 Contact Rating 5A/10A 120VAC 5A/10A 28VDC 5A 240VAC Insulation Resistance 100MΩ Dielectric Strengh Between Open Contact 750VAC Between Coil and Contact 1000VAC Life Electrical 1×105 Mechanical 1×107 Temperature Range -40～+55℃ Terminal Layout Mounting Holes(mm) Mounting Form PCB Terminal Weight 13g HRS2H- Contact Arrangement 2 Form C Contact Material AuAg Contact Rating 1A 24 VDC / 120VAC Max. Switching Voltage 60 VDC / 120 VAC Max. Switching Current 2A Max. Switching Power 60 VA , 24W Life Expectancy Electrical 100,000 operations at nominal load Mechanical 10,000,000 operations GENERAL DATA Insulation Resistance Min.100M at 500 VDC Dielectric Strength 1,000VAC , 1min between open contact 1,500VAC , 1min between contact and coil Surge Strength 2,000 VAC ( 20 ¦Мs ) Operate Time Max. 6ms Release Time Max. 4ms Temperature Range -30 to +60 Shock Resistance 15G Vibration Resistance 10 - 55 Hz , Amplitude 1.5mm Weight 5 gr. Safety Standard UL NO. E164730 TR5V Features Designed for thermostat modem, computer peripherals, video recording and security applications. 1 form A and 1 form C contact arrangement. Low coil power requirement for IC compatibility. Terminals arranged on gird pattern. Designed for compact, high density mounting. CONTACT DATA Contact Form 1C Contact Material AgNi+Au Contact Ratings 2A 120VAC/2A 24VDC Max Switching Voltage 120VAC/60VDC Max Switching Current 2A Max Switching Power 240VA/48W Contact Resistance 100m ΩMax at 6VDC 1A Life Expectancy Electrical 100,000 Operations(at30Operations/minute) Mechanical 10,000,000 Operations GENERAL DATA Insulation Resistance 1000M ΩMin at500VDC Dielectric Strength Between Open Contacts 400VAC(for one minute) Between Contacts and coil 1000VAC(for one minute) Operate Time 4ms Max Release Time 3ms Max Operating Extremes 10G Shock Resistance Damage Limits 100G Vibration Resistance 10-55Hz Double amplitude of 2.0.mm Humidity 35%-85%RH Weight Approx. 2.2g Safety Standard UL:E173485 LKS 1. High sensitivity: 250mW The power-saving relay is highly sensitive at the nominal operating power of 250 mW 2. High insulation resistance between contact and coil 1) Creepage distance and clearances between contact and coil: Min. 6 mm .236 inch (In compliance with IEC65) 2) Surge withstand voltage between con-tact and coil: 10,000 V or more 3. High noise immunity realized by the card separation structure between contact and coil 4. Popular terminal pitch in AV equip-ment field 5. Space-saving slim type Base area: Width 11 × Length 24 mm Width .433 × Length .945 inch 6. Conforms to the various safety stan-dards UL/CSA, VDE, TÜV and SEMKO SEV approved SPECIFICATIONS Arrangement 1 Form A Initial contact resistance, max. (By voltage drop 6 V DC 1 A) Max. 100 mΩ Contact material Silver alloy Nominal switching capacity 5 A 277 V AC Max. switching power 1,385 V A Max. switching voltage 277 V AC Max. switching current 5 A (AC) Mechanical (at 180 cpm) 106 Electrical (at 20 cpm) (at rated load) 105 Nominal operating power 250 mW Max. operating speed 20 cpm (at rated load) Initial insulation resistance 1 Min. 1,000 MΩ (at 500 V DC) VS FEATURES Working class: C UL class B (130°C) insulation Type of service: continuous duty Heavy duty miniature slim type power relay High isolation in small package —Insulation distance: 8 mm —Dielectric strength: 5,000 VAC (between coil and contacts) —Surge strength: 10,000 V Standard and high sensitivity types available Flux free type and plastic sealed type available 3d model (STEP, wrl) - DipTrace, Altium Designer, OrCAD... Library DipTrace Похожие темы: Корпуса транзисторов Светодиодный индикатор односимвольный Переключатели П2К Предохранители продолжение следует…. При использовании материалов сайта, обязательна ссылка на сайт http://vinratel.at.ua
Категория: Библиотеки DipTrace | Добавил: RADAR62 (18.01.2016)
Просмотров: 614 | Теги: РЭС49, РЭК23, JZC-20F, РЭС55, РЭС-15, РЭС32, РЛ-1, РЭС9, РЭС-64, РЭВ18