ТАБЛИЦА MI-27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | EC | uH | **NOM** | ESS/RSS | RH | BJT | h21E | JFET | УК1 | УК2 | УК3 | KU0 | KU.OC |
| ***1*** | ***9*** | ***2.0*** | ***80*** | ***25/5.0*** | ***1.0*** | ***3102B*** | ***300*** | ***341A*** | ***CS*** | ***CE*** | ***CC*** |  |  |
| ***2*** | ***12*** | ***2.4*** | ***150*** | ***16/0.4*** | ***0.6*** | ***3102D*** | ***420*** | ***303A*** | ***CE*** | ***CE*** | ***CC*** |  |  |
| ***3*** | ***15*** | ***3.0*** | ***300*** | ***10/0.6*** | ***4.0*** | ***371A*** | ***240*** | ***202D*** | ***CE*** | ***CC*** | ***CE*** |  |  |
| ***4*** | ***9*** | ***1.8*** | ***90*** | ***20/0.6*** | ***0.9*** | ***375A*** | ***300*** | ***307B*** | ***CE*** | ***CE*** | ***CC*** |  |  |
| ***5*** | ***12*** | ***2.0*** | ***100*** | ***20/8.0*** | ***0.75*** | ***375B*** | ***420*** | ***308A*** | ***CS*** | **CE** | **CC** |  |  |
| ***6*** | ***15*** | ***3.2*** | ***500*** | ***6.4/0.5*** | ***3.2*** | ***3102G*** | ***540*** | ***307E*** | ***CE*** | ***CC*** | ***CE*** |  |  |
| ***7*** | ***9*** | ***1.5*** | ***75*** | ***20/0.5*** | ***0.5*** | ***371A*** | ***240*** | ***312A*** | ***CE*** | ***CE*** | ***CC*** |  |  |
| ***8*** | ***12*** | ***2.4*** | ***200*** | ***12/7.5*** | ***1.4*** | ***3102V*** | ***340*** | ***308B*** | ***CS*** | ***CC*** | ***CE*** |  |  |
| ***9*** | ***15*** | ***3.0*** | ***400*** | ***20/0.7*** | ***2.8*** | ***373B*** | ***420*** | ***308D*** | ***CE*** | ***CC*** | ***CE*** |  |  |
| ***10*** | ***9*** | ***1.8*** | ***120*** | ***15/10*** | ***2.0*** | ***3102E*** | ***610*** | ***342G*** | ***CS*** | ***CE*** | ***CC*** |  |  |
| ***11*** | ***12*** | ***2.4*** | ***200*** | ***12/15*** | ***3.5*** | ***373A*** | ***260*** | ***364A*** | ***CS*** | ***CC*** | ***CE*** |  |  |
| ***12*** | ***15*** | ***2.7*** | ***150*** | ***18/12*** | ***3.0*** | ***315E*** | ***210*** | ***364G*** | ***CS*** | **CC** | **CE** |  |  |
| ***13*** | ***12*** | ***2.6*** | ***130*** | ***20/0.3*** | ***1.1*** | ***355A*** | ***170*** | ***303I*** | ***CE*** | ***CE*** | ***CC*** |  |  |