ТАБЛИЦА AB-36

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | EC | BJT | ОЭ | ОК | ОИ |
| RC | RE | RB1 | RB1 | RE | RB1 | RB2 | Тип | RD |
| 1 | 15 | KT3102E | 3.0 | 0.3 | 130 | 16 | 2.4 | 91 | 220 | 2P364G | 1.2 |
| 2 | 9 | 1.5 | 0.15 | 56 | 8.2 | 1.5 | 75 | 150 | KP308D | 3.6 |
| 3 | 12 | 2.5 | 0.25 | 100 | 15 | 1.5 | 200 | 200 | 2P341A | 1.2 |
| 4 | 15 | 5.0 | 0.5 | 220 | 30 | 1.5 | 82 | 100 | 2P364A | 4.3 |
| 5 | 9 | 3.0 | 0.3 | 100 | 18 | 1.5 | 100 | 180 | KP303I | 2.7 |
| 6 | 12 | 2.0 | 0.2 | 100 | 12 | 3.3 | 150 | 220 | J401 | 3.9 |
| 7 | 15 | 2.5 | 0.25 | 130 | 15 | 2.0 | 100 | 220 | 2P341B | 1.3 |
| 8 | 9 | 2.5 | 0.25 | 91 | 15 | 1.0 | 25 | 75 | KP202D | 9.1 |
| 9 | 12 | 4.0 | 0.4 | 200 | 20 | 2.2 | 100 | 180 | J2N609 | 1.5 |
| 10 | 15 | 4.0 | 0.4 | 180 | 24 | 3.0 | 100 | 180 | J412 | 3.6 |
| 11 | 9 | 3.0 | 0.3 | 110 | 16 | 2.0 | 68 | 120 | KP202E | 8.2 |
| 12 | 12 | 5.0 | 0.5 | 200 | 30 | 1.0 | 75 | 100 | 2P333B | 4.7 |
| 13 | 15 | 2.4 | 0.24 | 130 | 13 | 1.0 | 75 | 150 | 2P364G | 1.3 |
| 14 | 9 | 2.0 | 0.2 | 82 | 12 | 2.0 | 82 | 200 | KP308A | 6.2 |
| 15 | 12 | 4.0 | 0.4 | 180 | 22 | 2.4 | 82 | 150 | 2P333A | 3.3 |
| 16 | 9 | 2.0 | 0.2 | 91 | 12 | 3.0 | 100 | 200 | KP308B | 4.7 |

ТАБЛИЦА AB-37

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | EC | BJT | ОЭ | ОК | ОИ |
| RC | RE | RB1 | RB1 | RE | RB1 | RB2 | Тип | RD |
| 1 | 9 | KT3102E | 3.0 | 0.3 | 100 | 18 | 1.0 | 25 | 75 | KP202E | 8.2 |
| 2 | 12 | 5.0 | 0.5 | 200 | 30 | 2.2 | 100 | 180 | J2N609 | 1.5 |
| 3 | 15 | 2.5 | 0.25 | 130 | 15 | 2.4 | 91 | 220 | 2P341B | 1.3 |
| 4 | 9 | 2.0 | 0.2 | 82 | 12 | 2.0 | 68 | 120 | KP202D | 9.1 |
| 5 | 12 | 4.0 | 0.4 | 180 | 22 | 3.3 | 150 | 220 | J401 | 3.9 |
| 6 | 15 | 4.0 | 0.4 | 180 | 24 | 1.0 | 75 | 150 | 2P364A | 4.3 |
| 7 | 9 | 3.0 | 0.3 | 110 | 16 | 1.5 | 75 | 150 | KP303I | 2.7 |
| 8 | 12 | 2.5 | 0.25 | 100 | 15 | 1.0 | 75 | 100 | 2P333A | 3.3 |
| 9 | 15 | 2.4 | 0.24 | 130 | 13 | 3.0 | 100 | 180 | 2P364G | 1.2 |
| 10 | 9 | 2.0 | 0.2 | 91 | 12 | 2.0 | 82 | 200 | KP308A | 6.2 |
| 11 | 12 | 4.0 | 0.4 | 200 | 20 | 1.5 | 200 | 200 | 2P333B | 4.7 |
| 12 | 15 | 5.0 | 0.5 | 220 | 30 | 2.0 | 100 | 220 | 2P364G | 1.3 |
| 13 | 9 | 2.5 | 0.25 | 91 | 15 | 3.0 | 100 | 200 | KP308B | 4.7 |
| 14 | 12 | 2.0 | 0.2 | 100 | 12 | 2.4 | 82 | 150 | 2P341A | 1.2 |
| 15 | 15 | 3.0 | 0.3 | 130 | 16 | 1.5 | 82 | 100 | J412 | 3.6 |
| 16 | 9 | 1.5 | 0.15 | 56 | 8.2 | 1.5 | 100 | 180 | KP308D | 3.6 |

ТАБЛИЦА AB-31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | EC | BJT | ОЭ | ОК | ОИ |
| RC | RE | RB1 | RB1 | RE | RB1 | RB2 | Тип | RD |
| 1 | 12 | KT3102E | 2.5 | 0.25 | 100 | 15 | 1.5 | 200 | 200 | J401 | 3.9 |
| 2 | 9 | 3.0 | 0.3 | 100 | 18 | 3.0 | 100 | 200 | KP308D | 3.6 |
| 3 | 15 | 5.0 | 0.5 | 220 | 30 | 3.3 | 150 | 220 | 2P341B | 1.3 |
| 4 | 12 | 4.0 | 0.4 | 180 | 22 | 1.0 | 75 | 100 | 2P333A | 3.3 |
| 5 | 9 | 3.0 | 0.3 | 110 | 16 | 2.0 | 68 | 120 | KP303I | 2.7 |
| 6 | 15 | 2.4 | 0.24 | 130 | 13 | 2.0 | 100 | 220 | 2P364G | 1.2 |
| 7 | 12 | 4.0 | 0.4 | 200 | 20 | 1.0 | 75 | 150 | J2N609 | 1.5 |
| 8 | 9 | 2.0 | 0.2 | 82 | 12 | 1.5 | 75 | 150 | KP202E | 8.2 |
| 9 | 15 | 3.0 | 0.3 | 130 | 16 | 2.4 | 91 | 220 | 2P364G | 1.3 |
| 10 | 12 | 5.0 | 0.5 | 200 | 30 | 2.2 | 100 | 180 | 2P333B | 4.7 |

ТАБЛИЦА MI-27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | EC | BJT | ОЭ | ОК | ОИ |
| RC | RE | RB1 | RB1 | RE | RB1 | RB2 | Тип | RD |
| 1 | 15 | KT3102E | 4.0 | 0.4 | 180 | 24 | 2.0 | 100 | 220 | J412 | 3.6 |
| 2 | 12 | 4.0 | 0.4 | 200 | 20 | 2.4 | 82 | 150 | 2P333A | 3.3 |
| 3 | 9 | 1.5 | 0.15 | 56 | 8.2 | 1.5 | 75 | 150 | KP308A | 6.2 |
| 4 | 15 | 3.0 | 0.3 | 130 | 16 | 3.3 | 150 | 220 | 2P341B | 1.3 |
| 5 | 12 | 2.0 | 0.2 | 100 | 12 | 1.0 | 75 | 150 | J2N609 | 1.5 |
| 6 | 9 | 3.0 | 0.3 | 100 | 18 | 2.0 | 82 | 200 | KP308D | 3.6 |
| 7 | 15 | 2.5 | 0.25 | 130 | 15 | 1.5 | 82 | 100 | 2P364G | 1.3 |
| 8 | 12 | 4.0 | 0.4 | 180 | 22 | 2.2 | 100 | 180 | 2P341A | 1.2 |
| 9 | 9 | 2.5 | 0.25 | 91 | 15 | 1.0 | 25 | 75 | KP202D | 9.1 |
| 10 | 15 | 5.0 | 0.5 | 220 | 30 | 3.0 | 100 | 180 | 2P364A | 4.3 |
| 11 | 12 | 2.5 | 0.25 | 100 | 15 | 1.0 | 75 | 100 | J401 | 3.9 |
| 12 | 9 | 2.0 | 0.2 | 91 | 12 | 1.5 | 100 | 180 | KP308B | 4.7 |
| 13 | 15 | 2.4 | 0.24 | 130 | 13 | 2.4 | 91 | 220 | 2P364G | 1.2 |