Пятница, 18.03.2016, 20:32
Приветствую Вас, Гость
РАДИОБЛОК
|Главная|Вход|Регистрация|

Главная » Статьи » Статьи » Библиотеки DipTrace |

Sockets for ICs & 3D

Features Tin Plated Leads Current Rating 3A Dielectric Withstand Voltage: 300Vac Insulation Resistance: > 1000Mohm Contact Resistance: < 5 mohm Body Height: 4.5mm (.188") RoHS Compliant DIP6 DIP8 DIP14 DIP16 DIP18 DIP20 DIP22 DIP24 DIP28 DIP24TRL DIP28TRL DIP40TRL Скачать библиотеку________ Похожие темы: Relay & 3D Набор проводов для беспаечной монтажной платы. продолжение следует…. При использовании материалов сайта, обязательна ссылка на сайт http://vinratel.at.ua
Категория: Библиотеки DipTrace | Добавил: RADAR62 (22.02.2015)
Просмотров: 12034 | Теги: dip18, dip16, Dip6, dip22, dip20, dip14, dip28, dip8, dip40, dip24